超声波治疗仪技术参数

<预算价：3.68万元/台>

**技术参数：**

1. 输入电压：a.c.220V

2、输入频率：50Hz±1Hz

3、输入功率：50VA

4、输出通道：单路输出

5、显示方式：液晶显示

6、声工作频率：1MHz±10%

\*7、输出模式：a)连续输出；

b)断续1：输出1s，间歇1s；

c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；

d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。

\*8、有效声强：0-1.5W/cm²。

9、定时范围：1-30min

10、尺寸：380mm\*310mm\*135mm

11、重量：2.6kg

12、最大输出功率：6W，允差±20%。

13、有效辐射面积：4cm2。

\*14、治疗头防水程度：IPX7,可在水下进行操作。

15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.

16、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

17、生产厂家具备高新技术企业证书。

18、生产厂家荣获省长质量奖。

19、生产厂家为全国守合同重信用企业。

20、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

台式优化设计，可选配专用台车，移动方便，单路输出，液晶显示，4种输出模式，一键飞梭旋钮调节参数。